# IDMA Enumerated Data Types
[IDMA]

## Enumerations
enum | IDMA_priSet { IDMA_PRI_0 = 0, IDMA_PRI_1, IDMA_PRI_2, IDMA_PRI_3, IDMA_PRI_4, IDMA_PRI_5, IDMA_PRI_6, IDMA_PRI_7, IDMA_PRI_NULL = -1 }

## Enumeration Type Documentation

enum IDMA_priSet

Specifies what priority level the IDMA channel is set to. Used to specify what priority level the IDMA channel is set to.

Enumerator:

  IDMA_PRI_0 | Set Priority level 0
  IDMA_PRI_1 | Set Priority level 1
  IDMA_PRI_2 | Set Priority level 2
  IDMA_PRI_3 | Set Priority level 3
  IDMA_PRI_4 | Set Priority level 4
  IDMA_PRI_5 | Set Priority level 5
  IDMA_PRI_6 | Set Priority level 6
  IDMA_PRI_7 | Set Priority level 7
  IDMA_PRI_NULL | NoPriority level

Copyright 2012, Texas Instruments Incorporated