# Priority 0 to 7
[TSIP Enumerated Data Types]

Priority 0 to 7. More...

## Enumerations
enum | CSL_TsipPri { CSL_TSIP_PRI_0 = 0, CSL_TSIP_PRI_1 = 1, CSL_TSIP_PRI_2 = 2, CSL_TSIP_PRI_3 = 3, CSL_TSIP_PRI_4 = 4, CSL_TSIP_PRI_5 = 5, CSL_TSIP_PRI_6 = 6, CSL_TSIP_PRI_7 = 7 }

## Detailed Description

Priority 0 to 7.

Use this symbol for repereseting DMA priority

## Enumeration Type Documentation

enum CSL_TsipPri

Enumerator:

  CSL_TSIP_PRI_0 | Priority 0
  CSL_TSIP_PRI_1 | Priority 1
  CSL_TSIP_PRI_2 | Priority 2
  CSL_TSIP_PRI_3 | Priority 3
  CSL_TSIP_PRI_4 | Priority 4
  CSL_TSIP_PRI_5 | Priority 5
  CSL_TSIP_PRI_6 | Priority 6
  CSL_TSIP_PRI_7 | Priority 7

Copyright 2012, Texas Instruments Incorporated