# SGMII Enumerated Data Types
[SGMII]

## Enumerations
enum | CSL_SGMII_DUPLEXMODE { CSL_SGMII_HALF_DUPLEX = 0, CSL_SGMII_FULL_DUPLEX = 1 }
| Duplex mode enumerators. More...
enum | CSL_SGMII_LINKSPEED { CSL_SGMII_10_MBPS = 0, CSL_SGMII_100_MBPS = 1, CSL_SGMII_1000_MBPS = 2 }
| Link speed enumerators. More...

## Enumeration Type Documentation

enum CSL_SGMII_DUPLEXMODE

Duplex mode enumerators.

Enumerator:

  CSL_SGMII_HALF_DUPLEX | Half duplex mode
  CSL_SGMII_FULL_DUPLEX | Full duplex mode

enum CSL_SGMII_LINKSPEED

Link speed enumerators.

Enumerator:

  CSL_SGMII_10_MBPS | 10 Mbps
  CSL_SGMII_100_MBPS | 100 Mbps
  CSL_SGMII_1000_MBPS | 1000 Mbps / Gigabit

Copyright 2012, Texas Instruments Incorporated