# Clock mode options
[TSIP Enumerated Data Types]

TSIP clock mode options. More...

## Enumerations
enum | CSL_TsipClkm { CSL_TSIP_CLKM_DBL = 0, CSL_TSIP_CLKM_SGL = 1 }

## Detailed Description

TSIP clock mode options.

Use this symbol to set clock mode

## Enumeration Type Documentation

enum CSL_TsipClkm

Enumerator:

  CSL_TSIP_CLKM_DBL | Double rate clock
  CSL_TSIP_CLKM_SGL | Single rate clock

Copyright 2012, Texas Instruments Incorporated