### - c -

- CACHE_0KCACHE : csl_cache.h
- CACHE_128KCACHE : csl_cache.h
- CACHE_256KCACHE : csl_cache.h
- CACHE_32KCACHE : csl_cache.h
- CACHE_512KCACHE : csl_cache.h
- CACHE_64KCACHE : csl_cache.h
- CACHE_FENCE_WAIT : csl_cache.h
- CACHE_L1_0KCACHE : csl_cache.h
- CACHE_L1_16KCACHE : csl_cache.h
- CACHE_L1_32KCACHE : csl_cache.h
- CACHE_L1_4KCACHE : csl_cache.h
- CACHE_L1_8KCACHE : csl_cache.h
- CACHE_L1_MAXIM1 : csl_cache.h
- CACHE_L1_MAXIM2 : csl_cache.h
- CACHE_L1_MAXIM3 : csl_cache.h
- CACHE_NOWAIT : csl_cache.h
- CACHE_WAIT : csl_cache.h
- Cppi_CpDma_PASS_CPDMA : csl_cppi.h
- Cppi_CpDma_QMSS_CPDMA : csl_cppi.h
- Cppi_CpDma_SRIO_CPDMA : csl_cppi.h
- CSL_CHIP_AMR : csl_chip.h
- CSL_CHIP_ARP : csl_chip.h
- CSL_CHIP_CSR : csl_chip.h
- CSL_CHIP_DIER : csl_chip.h
- CSL_CHIP_DNUM : csl_chip.h
- CSL_CHIP_ECR : csl_chip.h
- CSL_CHIP_EFR : csl_chip.h
- CSL_CHIP_ERP : csl_chip.h
- CSL_CHIP_GFPGFR : csl_chip.h
- CSL_CHIP_GPLYA : csl_chip.h
- CSL_CHIP_GPLYB : csl_chip.h
- CSL_CHIP_ICR : csl_chip.h
- CSL_CHIP_IER : csl_chip.h
- CSL_CHIP_IERR : csl_chip.h
- CSL_CHIP_IFR : csl_chip.h
- CSL_CHIP_ILC : csl_chip.h
- CSL_CHIP_IRP : csl_chip.h
- CSL_CHIP_ISR : csl_chip.h
- CSL_CHIP_ISTP : csl_chip.h
- CSL_CHIP_ITSR : csl_chip.h
- CSL_CHIP_NRP : csl_chip.h
- CSL_CHIP_NTSR : csl_chip.h
- CSL_CHIP_PCE1 : csl_chip.h
- CSL_CHIP_REP : csl_chip.h
- CSL_CHIP_RILC : csl_chip.h
- CSL_CHIP_SSR : csl_chip.h
- CSL_CHIP_TSCH : csl_chip.h
- CSL_CHIP_TSCL : csl_chip.h
- CSL_CHIP_TSR : csl_chip.h
- CSL_EDMA3_CMD_CHANNEL_CLEAR : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_CMD_CHANNEL_CLEARERR : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_CMD_CHANNEL_DISABLE : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_CMD_CHANNEL_ENABLE : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_CMD_CHANNEL_SET : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_CMD_CTRLERROR_CLEAR : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_CMD_DMAREGION_DISABLE : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_CMD_DMAREGION_ENABLE : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_CMD_ERROR_EVAL : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_CMD_EVENTMISSED_CLEAR : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_CMD_INTR_DISABLE : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_CMD_INTR_ENABLE : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_CMD_INTR_EVAL : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_CMD_INTRPEND_CLEAR : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_CMD_MEMFAULT_CLEAR : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_CMD_MEMPROTECT_SET : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_CMD_QDMAREGION_DISABLE : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_CMD_QDMAREGION_ENABLE : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_CMD_QUEPRIORITY_SET : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_CMD_QUETHRESHOLD_SET : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_0 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_1 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_2 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_3 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_4 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_5 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_6 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_7 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_DEFAULT : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_PRI_0 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_PRI_1 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_PRI_2 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_PRI_3 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_PRI_4 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_PRI_5 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_PRI_6 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_PRI_7 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_THR_0 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_THR_1 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_THR_10 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_THR_11 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_THR_12 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_THR_13 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_THR_14 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_THR_15 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_THR_16 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_THR_2 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_THR_3 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_THR_4 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_THR_5 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_THR_6 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_THR_7 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_THR_8 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUE_THR_9 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUERY_ACTIVITY : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUERY_CHANNEL_ERR : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUERY_CHANNEL_STATUS : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUERY_CTRLERROR : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUERY_EVENTMISSED : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUERY_INFO : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUERY_INTRPEND : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUERY_MEMFAULT : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUERY_MEMPROTECT : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_QUERY_QUESTATUS : csl_edma3.h
- CSL_INTC_CMD_EVTCLEAR : csl_intc.h
- CSL_INTC_CMD_EVTDISABLE : csl_intc.h
- CSL_INTC_CMD_EVTDROPDISABLE : csl_intc.h
- CSL_INTC_CMD_EVTDROPENABLE : csl_intc.h
- CSL_INTC_CMD_EVTENABLE : csl_intc.h
- CSL_INTC_CMD_EVTINVOKEFUNCTION : csl_intc.h
- CSL_INTC_CMD_EVTSET : csl_intc.h
- CSL_INTC_EXCEP_0TO31 : csl_intc.h
- CSL_INTC_EXCEP_32TO63 : csl_intc.h
- CSL_INTC_EXCEP_64TO95 : csl_intc.h
- CSL_INTC_EXCEP_96TO127 : csl_intc.h
- CSL_INTC_EXCEPTION_EXT : csl_intc.h
- CSL_INTC_EXCEPTION_INT : csl_intc.h
- CSL_INTC_EXCEPTION_NMI : csl_intc.h
- CSL_INTC_EXCEPTION_SW : csl_intc.h
- CSL_INTC_QUERY_PENDSTATUS : csl_intc.h
- CSL_INTC_VECTID_10 : csl_intc.h
- CSL_INTC_VECTID_11 : csl_intc.h
- CSL_INTC_VECTID_12 : csl_intc.h
- CSL_INTC_VECTID_13 : csl_intc.h
- CSL_INTC_VECTID_14 : csl_intc.h
- CSL_INTC_VECTID_15 : csl_intc.h
- CSL_INTC_VECTID_4 : csl_intc.h
- CSL_INTC_VECTID_5 : csl_intc.h
- CSL_INTC_VECTID_6 : csl_intc.h
- CSL_INTC_VECTID_7 : csl_intc.h
- CSL_INTC_VECTID_8 : csl_intc.h
- CSL_INTC_VECTID_9 : csl_intc.h
- CSL_INTC_VECTID_COMBINE : csl_intc.h
- CSL_INTC_VECTID_EXCEP : csl_intc.h
- CSL_INTC_VECTID_NMI : csl_intc.h
- CSL_SGMII_1000_MBPS : csl_cpsgmii.h
- CSL_SGMII_100_MBPS : csl_cpsgmii.h
- CSL_SGMII_10_MBPS : csl_cpsgmii.h
- CSL_SGMII_FULL_DUPLEX : csl_cpsgmii.h
- CSL_SGMII_HALF_DUPLEX : csl_cpsgmii.h
- CSL_TMR_CLKSRC_INTERNAL : csl_tmr.h
- CSL_TMR_CLKSRC_TMRINP : csl_tmr.h
- CSL_TMR_CLOCK_INP_GATE : csl_tmr.h
- CSL_TMR_CLOCK_INP_NOGATE : csl_tmr.h
- CSL_TMR_CMD_LOAD_PRDHI : csl_tmr.h
- CSL_TMR_CMD_LOAD_PRDLO : csl_tmr.h
- CSL_TMR_CMD_LOAD_PSCHI : csl_tmr.h
- CSL_TMR_CMD_LOAD_WDKEY : csl_tmr.h
- CSL_TMR_CMD_RESET64 : csl_tmr.h
- CSL_TMR_CMD_RESET_TIMHI : csl_tmr.h
- CSL_TMR_CMD_RESET_TIMLO : csl_tmr.h
- CSL_TMR_CMD_START64 : csl_tmr.h
- CSL_TMR_CMD_START_TIMHI : csl_tmr.h
- CSL_TMR_CMD_START_TIMLO : csl_tmr.h
- CSL_TMR_CMD_START_WDT : csl_tmr.h
- CSL_TMR_CMD_STOP64 : csl_tmr.h
- CSL_TMR_CMD_STOP_TIMHI : csl_tmr.h
- CSL_TMR_CMD_STOP_TIMLO : csl_tmr.h
- CSL_TMR_CP_CLOCK : csl_tmr.h
- CSL_TMR_CP_PULSE : csl_tmr.h
- CSL_TMR_ENAMODE_CONT : csl_tmr.h
- CSL_TMR_ENAMODE_DISABLE : csl_tmr.h
- CSL_TMR_ENAMODE_ENABLE : csl_tmr.h
- CSL_TMR_INVINP_INVERTED : csl_tmr.h
- CSL_TMR_INVINP_UNINVERTED : csl_tmr.h
- CSL_TMR_INVOUTP_INVERTED : csl_tmr.h
- CSL_TMR_INVOUTP_UNINVERTED : csl_tmr.h
- CSL_TMR_PWID_FOURCLKS : csl_tmr.h
- CSL_TMR_PWID_ONECLK : csl_tmr.h
- CSL_TMR_PWID_THREECLKS : csl_tmr.h
- CSL_TMR_PWID_TWOCLKS : csl_tmr.h
- CSL_TMR_QUERY_COUNT_HI : csl_tmr.h
- CSL_TMR_QUERY_COUNT_LO : csl_tmr.h
- CSL_TMR_QUERY_TSTAT_HI : csl_tmr.h
- CSL_TMR_QUERY_TSTAT_LO : csl_tmr.h
- CSL_TMR_QUERY_WDFLAG_STATUS : csl_tmr.h
- CSL_TMR_TIMMODE_DUAL_CHAINED : csl_tmr.h
- CSL_TMR_TIMMODE_DUAL_UNCHAINED : csl_tmr.h
- CSL_TMR_TIMMODE_GPT : csl_tmr.h
- CSL_TMR_TIMMODE_WDT : csl_tmr.h
- CSL_TMR_TIMxxRS_RESET_OFF : csl_tmr.h
- CSL_TMR_TIMxxRS_RESET_ON : csl_tmr.h
- CSL_TMR_TSTAT_HIGH : csl_tmr.h
- CSL_TMR_TSTAT_LOW : csl_tmr.h
- CSL_TMR_WDFLAG_NOTIMEOUT : csl_tmr.h
- CSL_TMR_WDFLAG_TIMEOUT : csl_tmr.h
- CSL_TSIP_CHST_AACTIVE : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_CHST_BACTIVE : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_CHST_INACTIVE : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_CLKD_DUAL : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_CLKD_REDUN : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_CLKM_DBL : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_CLKM_SGL : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_CLKP_FALLING : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_CLKP_RISING : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_CLKSRC_A : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_CLKSRC_B : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_DATARATE_16M : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_DATARATE_32M : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_DATARATE_8M : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_DLY_CTRL_DISABLE : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_DLY_CTRL_ENABLE : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_EMU_FREERUN : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_EMU_STOP : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_EMU_TX_STOP : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_ENDIAN_BIG : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_ENDIAN_LITTLE : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_FRAMECOUNT_1 : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_FRAMECOUNT_256 : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_FRAMESIZE_1 : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_FRAMESIZE_128 : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_FSYNCP_AHIGH : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_FSYNCP_ALOW : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_INT_ACK : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_INT_ACKNDLY : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_INT_ACKORDLY : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_INT_DLY : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_PRI_0 : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_PRI_1 : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_PRI_2 : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_PRI_3 : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_PRI_4 : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_PRI_5 : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_PRI_6 : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_PRI_7 : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_TESTMODE_DATA_LOOPBACK : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_TESTMODE_LINK_LOOPBACK : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_TIMESLOT_ALAW : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_TIMESLOT_DISABLED : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_TIMESLOT_LINEAR : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_TIMESLOT_ULAW : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_XMTDIS_HIGH : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_XMTDIS_HIGHIMP : csl_tsip.h
- CSL_TSIP_XMTDIS_LOW : csl_tsip.h
- CSL_XMC_ACEN_MODE_COUNT_ALL : csl_xmc.h
- CSL_XMC_ACEN_MODE_COUNT_DATAEVENTS : csl_xmc.h
- CSL_XMC_ACEN_MODE_COUNT_DISABLE : csl_xmc.h
- CSL_XMC_ACEN_MODE_COUNT_PROGEVENTS : csl_xmc.h

Copyright 2012, Texas Instruments Incorporated