### - e -

- edmaNum : CSL_Edma3ChannelObj
- error : CSL_Edma3MemFaultStat , CSL_Edma3CtrlErrStat
- escPriLdVal : CSL_CPSW_3GF_PTYPE
- eventAllocMask : CSL_IntcContext
- eventhandlerRecord : CSL_IntcContext
- eventId : CSL_IntcDropStatus , CSL_IntcObj
- eventType : CSL_CPTS_EVENTINFO
- evtActive : CSL_Edma3ActivityStat
- exceed : CSL_Edma3QueStat
- exceedTcc : CSL_Edma3CtrlErrStat
- extFullDuplexEnabled : CSL_CPGMAC_SL_MACSTATUS
- extGigabitEnabled : CSL_CPGMAC_SL_MACSTATUS

Copyright 2012, Texas Instruments Incorporated