# Channel Active Status
[TSIP Enumerated Data Types]

Channel Status: inactive or a config or b config. More...

## Enumerations
enum | CSL_TsipChst { CSL_TSIP_CHST_INACTIVE = 0, CSL_TSIP_CHST_AACTIVE = 1, CSL_TSIP_CHST_BACTIVE = 2 }

## Detailed Description

Channel Status: inactive or a config or b config.

Use this symbol to represent the Channel Status

## Enumeration Type Documentation

enum CSL_TsipChst

Enumerator:

  CSL_TSIP_CHST_INACTIVE | Channel is Inactive
  CSL_TSIP_CHST_AACTIVE | A Config/Bitmap is used
  CSL_TSIP_CHST_BACTIVE | B Config/Bitmap is used

Copyright 2012, Texas Instruments Incorporated