### - b -

- bAddr : CSL_XMC_XMPAXH
- bcastLimit : CSL_CPSW_3GF_ALE_PORTCONTROL
- bIsAutoNegComplete : CSL_SGMII_STATUS
- bIsAutoNegError : CSL_SGMII_STATUS
- bIsLinkUp : CSL_SGMII_STATUS
- bIsLocked : CSL_SGMII_STATUS
- bLinkIntEnable : CSL_MDIO_USERPHYSEL
- bLinkUp : CSL_SGMII_ADVABILITY
- blockEnable : CSL_CPSW_3GF_ALE_UNICASTADDR_ENTRY , CSL_CPSW_3GF_ALE_VLANUNICASTADDR_ENTRY

Copyright 2012, Texas Instruments Incorporated